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BOZP PODZIMNÍ KERAMIKA 

1. klient se řídí provozním a návštěvním řádem SC-DDM, chrání zdraví své i ostatních 
1. zákaz požívání alkoholu a omamných a návykových látek a běhání po dílně
1. při rozlití barvy nebo vody – ihned vytřít podlahu do sucha, hrozí uklouznutí
1. s ostrými nástroji dbát opatrnosti, nepobíhat, nešermovat, přenášet špicí dolů v pěsti
1. elektrické přístroje, pec na keramiku zapíná a vypíná pouze vedoucí
1. výrobky, knihy, šablony, vzorky zapůjčuje pouze vedoucí 
1. práce jen s hlínou pořadatele, nevynášet, výpal výrobků pouze z aktuální akce

vyrábění:
1. připravit pracovní nástroje a podložku - pracovní hadr ze sušáku, nebo z kontejneru 
1. vhodný druh hlíny, množství a pracovní postup určí vedoucí
1. nejprve zpracovat hlínu z kyblíku (zavírat víko aby nevysychala)
1. otevření nového balíku povoluje vedoucí
1. maximální povolená výška hotového výrobku – dle výšky přenosky na stohování 
1. maximální povolená rozloha výrobku – pouze plocha podkladové šamotové destičky 
1. maximální povolená váha hotového výrobku – 1/2kg na 1 kroužek (akci)
1. výrobky přesahující stanovené rozměry nebudou vypáleny a hlína bude recyklována
1. doporučená tloušťka plátu a stěn výrobků cca 0,5cm - 1cm dle velikosti výrobku
1. z výrobku odstranit všechny vzduchové bubliny, rozválený plát propíchat bodlem
1. dutému výrobku vyvrtat otvor, dutiny při výpalu roztrhnou výrobek a poškodí ostatní
1. malé části přilepit k výrobku po celé délce, odstávající části upadnou v průběhu sušení 
1. při lepení dílů zdrsnit povrch částí, šlikr nanést, přitlačit díly k sobě, utřít přebytečný šlikr 
1. nový šlikr na lepení vyrobit zalitím suché hlíny horkou vodou
1. nedodělané výrobky zabalit do mokré látky a igelitu do bedny skupiny (nevypalují se)
1. výrobek čitelně podepsat včetně čísla skupiny a uložit úsporně na pec, nebo do přepravky 
1. zbytky hlíny zpracovat do pevné hroudy (koule) a vrátit do kyblíku
1. hliněnou kaši od hrnčířského kruhu přelít do šlikru, umýt kruh, obkladačky, zem, židli
1. vrátit misky se šlikrem na odkládací stolek, umýt všechny pomůcky a vrátit na své místo 
1. štětce štětinami nahoru, nože, jehly ostřím dolů, dřevěné válečky nemáčet – praskají
1. vyprat pracovní plátno a rozložit rovně na sušák, umýt stůl a židli mokrou hadrou 

glazování:
1. vyskládat vypálené výrobky z pece, naložit suché výrobky do pece
1. na glazování přinést misku s vodou na vymývání štětce
1. vždy si vzít pouze 1 glazuru, po použití vymáchat štětec (ušpiní další glazuru, nádobu otřít vlhkým hadříkem, zašroubovat jemně víčko, vrátit glazuru na své místo podle barvy 
poté je možné si vybrat další glazuru - neblokovat barvy dalším účastníkům
1. spodní část naglazovaného výrobku omýt mokrou houbou (zbytky se přilepí v peci)
1. očištěné výrobky vložit do pece na keramické střípky, případně do přepravky
1. glazury s červenou nálepkou = olovnaté - nepoužívat do hrnků, misek, květináčů apod.,  glazuru nepožívat, rukama od glazury neotírat oči, prsty nedávat do úst
1. glazurou se žlutou nálepkou = na výrobky na slinutí, nepropouští vodu, pro tavení skla
1. po ukončení práce uklidit pracovní místo
1. umýt dřezy od burelu + obkladačky, vrátit burel pod dřez 
1. úklid pracovního místa provádí účastník, kontrolu provádí vedoucí akce
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