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BOZP VELIKONOČNÍ KERAMIKA 
 

· klient se řídí provozním a návštěvním řádem SC-DDM, chrání zdraví své i ostatních 
· zákaz požívání alkoholu a omamných a návykových látek a běhání po dílně
· při rozlití barvy nebo vody – ihned vytřít podlahu do sucha, hrozí uklouznutí
· s ostrými nástroji dbát opatrnosti, nepobíhat, nešermovat, přenášet špicí dolů v pěsti
· elektrické přístroje, pec na keramiku zapíná a vypíná pouze vedoucí
· výrobky, knihy, šablony, vzorky zapůjčuje pouze vedoucí 
· práce jen s hlínou pořadatele, nevynášet, výpal výrobků pouze z aktuální akce

vyrábění:
· připravit pracovní nástroje a podložku - pracovní hadr ze sušáku, nebo z kontejneru 
· vhodný druh hlíny, množství a pracovní postup určí vedoucí
· nejprve zpracovat hlínu z kyblíku (zavírat víko aby nevysychala)
· otevření nového balíku povoluje vedoucí
· maximální povolená výška hotového výrobku – dle výšky přenosky na stohování 
· maximální povolená rozloha výrobku – pouze plocha podkladové šamotové destičky 
· maximální povolená váha hotového výrobku – 1/2kg na 1 kroužek (akci)
· výrobky přesahující stanovené rozměry nebudou vypáleny a hlína bude recyklována
· doporučená tloušťka plátu a stěn výrobků cca 0,5cm - 1cm dle velikosti výrobku
· z výrobku odstranit všechny vzduchové bubliny, rozválený plát propíchat bodlem
· dutému výrobku vyvrtat otvor, dutiny při výpalu roztrhnou výrobek a poškodí ostatní
· malé části přilepit k výrobku po celé délce, odstávající části upadnou v průběhu sušení 
· při lepení dílů zdrsnit povrch částí, šlikr nanést, přitlačit díly k sobě, utřít přebytečný šlikr 
· nový šlikr na lepení vyrobit zalitím suché hlíny horkou vodou
· nedodělané výrobky zabalit do mokré látky a igelitu do bedny skupiny (nevypalují se)
· výrobek čitelně podepsat včetně čísla skupiny a uložit úsporně na pec, nebo do přepravky 
· zbytky hlíny zpracovat do pevné hroudy (koule) a vrátit do kyblíku
· hliněnou kaši od hrnčířského kruhu přelít do šlikru, umýt kruh, obkladačky, zem, židli
· vrátit misky se šlikrem na odkládací stolek, umýt všechny pomůcky a vrátit na své místo 
· štětce štětinami nahoru, nože, jehly ostřím dolů, dřevěné válečky nemáčet – praskají
· vyprat pracovní plátno a rozložit rovně na sušák, umýt stůl a židli mokrou hadrou 

glazování:
· vyskládat vypálené výrobky z pece, naložit suché výrobky do pece
· na glazování přinést misku s vodou na vymývání štětce
· vždy si vzít pouze 1 glazuru, po použití vymáchat štětec (ušpiní další glazuru, nádobu otřít vlhkým hadříkem, zašroubovat jemně víčko, vrátit glazuru na své místo podle barvy 
poté je možné si vybrat další glazuru - neblokovat barvy dalším účastníkům
· spodní část naglazovaného výrobku omýt mokrou houbou (zbytky se přilepí v peci)
· očištěné výrobky vložit do pece na keramické střípky, případně do přepravky
· glazury s červenou nálepkou = olovnaté - nepoužívat do hrnků, misek, květináčů apod.,  glazuru nepožívat, rukama od glazury neotírat oči, prsty nedávat do úst
· glazurou se žlutou nálepkou = na výrobky na slinutí, nepropouští vodu, pro tavení skla
· po ukončení práce uklidit pracovní místo
· umýt dřezy od burelu + obkladačky, vrátit burel pod dřez 
· úklid pracovního místa provádí účastník, kontrolu provádí vedoucí akce
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